**智慧教室使用指南之双屏教室使用简介**

**一．开启设备**

进入智慧教室后，**点击**中控面板的“**上课**”键，系统自动按顺序正常启动设备。

**二．连接设备**

1、系统开启后，教师可以使用触屏一体机读取U盘资料，USB接口在右侧触屏一体机上，教师可将U盘内资料拷至触屏一体机，双击打开课件即可。

2、如教师自带电脑，、IPAD、智能手机等设备，可通过讲台上HDMI进行连接，如自带设备接口不支持HDMI，请自备转接口。然后在中控面板上点击笔记本按钮，完成笔记本投屏。

1. **调节音量**

系统开启后，开启老师自带的蓝牙无线话筒，当蓝灯常亮即可使用（接通后会有提示音），话筒音量大小可以按话筒上的＋－手动调节。如需调节总音量大小可按中控面板上的音量按钮进行。

1. **故障报修**

若教师在使用过程中遇到任何问题，可以拿起机柜上的IP电话拔打**0#**或**8#**联系值班人员获取远程帮助。

**五．关闭设备**

上课结束后，请**点击**中控面板上的“**下课**”按钮，系统将自动按序关闭设备。

**联系方式：D209中控室 33612157**

**温馨提示：**

**更加完整系统的培训文档、视频资料已存放在触屏一体机的电脑桌面，供老师下载参考。**